И Н С Т Р У К Ц И Я

по установке заднего бампера на снегоход Arctic Cat М800 и М8000



*Первоначально демонтируем старый бампер.*



*При установке заднего бампера STS на снегоход для начала нужно открутить каток задней подвески. Отпустить его вниз, тоннель приподнять.*

**

*Высверливаем клёпки заводского бампера с внутренней стороны тоннеля.*

**


*Также в комплекте есть вот такая пластина, которая крепится с внутренней стороны тоннеля, для придания ему большей жесткости на проблемном участке в месте сочленения задней подвески и задней части тоннеля.*

**

*Пластина упирается в край треугольника задней подвески.*

**

*В этом месте нужно использовать два болта, которые идут в комплекте. Эти болты крепят треугольник, на котором крепятся детали задней подвески. Между ними клепки сверлим с внутренней стороны тоннеля.*

**

*Также для большей крепости бампера в комплекте имеются две такие дополнительные детали. Они крепятся с двух сторон в задней части бампера, также на клепки. Детали могут быть другого вида.*

*Главным преимуществом бампера STS является то, что труба проходит дальше от брызговика и за бампер удобно браться рукой. В «стоке» зазор между заводским бампером маленький, т.к. к нему приклепан брызговик. Для того чтобы брызговик оставался нужном положении после смены бампера, в комплекте есть специальная пластина. Она зафиксирует брызговик изнутри тоннеля, что необходимо для эксплуатации снегохода.*

*Комплектация:*

*Бампер- 1 шт.,*

*Усилители- 2 шт.,*

*Накладки- 2 шт.,*

*Держатель брызговика- 1 шт.*

*Болты М6 – 4 шт.,*

*Клепки – 20 шт.*

*УПАКОВЩИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*