Инструкция по установке нового переднего бампера на снегоход Саммит 850 (G4).







Бампер устанавливается, как заводской. Отличие лишь в нижней части.

Прикладываете нижнюю пластину к пластику лодки.

Сверлите насквозь сверлом под болт М6.

Закручиваете с обратной стороны через шайбу.